Úpravy v tomto firmware:
1- doplnění transpondérů na pozici 23,5°E
2- odstraněn problém při sledování programů, které jsou dekódovány vloženým dekódovacím modulem s kartou
3- kompletní oprava a doplnění slovenského jazyka
4- opraveny chyby při exportu a následného importu settingu do přijímače
5- opraveny DivX titulky v kódování ISO-8859-2
Pro upgrade firmware je dobré použít USB flash disk, naformátovaný v systému FAT32.
Upozornění - pokud používáte setting, vytvořený na přijímači s předchozím firmware, 
nepoužívat jej na přijímači s tímto novým firmware, ale vytvořit si setting nový, již na novém firmware.
Příjemné sledování programů Vám přeje ANTENEX s.r.o.













